
For v1 = 0 To 9e99
	Gosub PrintValues
Next

Stop


Label PrintValues
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
	Print v1
	v1 = v1 + 1
Return




'WATCH SlotMotor
'WATCH Abs(Slot(SlotMotor))
'WATCH v1
'WATCH Load
'EXEC Sin2 = Sin(33)
