
Gosub ExecuteSciuscia
Stop

Variable Numeric F1
Label ExecuteSciuscia
	For F1 = 1 To 9e99
		Gosub WaitMotor
	Next
Return

Variable Numeric F2
Label WaitMotor
	For F2 = 1 To 9e99
		'Exit
		Return
	Next
Return


'WATCH SequenceCmd
'WATCH s1
'WATCH UCase(SequenceCmd)
