
' GO BEFORE THE R OF THE FIRST RETURN AND PRESS DELETE (BACK)

Label 1mm
	
Return

Label 0mm
	
Return

Label 50mm
	
Return

Label 100mm
	
Return

Label 150mm
	
Return

Label 200mm
	
Return


'WATCH SlotMotor
'WATCH Abs(Slot(SlotMotor))
'WATCH v1
'WATCH Load
'WATCH Load
'EXEC Sin2 = Sin(33)
