



Stop

Label CoreXY_MoveToDestXY_AndWait ' move to destX & destY and wait stop motors
	'Gosub CoreXY_MoveToDestXY
	'Gosub WaitMotors
Return

Label CoreXY_MoveToDestXY         ' move to destX & destY
	'Gosub CoreXY_PrepareCoreAB
	'Slot(Slot_MotorA) = CoreA
	'Slot(Slot_MotorB) = CoreB
Return


Label Test_2
Return

Label Test      ' xxx
Return


'WATCH SlotMotor
'WATCH Abs(Slot(SlotMotor))
'WATCH v1
'WATCH Load
'EXEC Sin2 = Sin(33)
