
Slot(1) = 12

Slot(2) = Rnd * 1000

Slot(3) = Cos(Math_PI * 0.3)


v1 = Slot(1)

If Slot(2) < 500
	Beep
EndIf


Slot(1) = 12
Slot(5) = 3
Slot(Slot(5)) = Slot(Sin(2)) + Slot(1) / 3

Stop


'WATCH V1
'WATCH Slot(1)
'WATCH Slot(2)
'WATCH Slot(3)
'WATCH Slot(5)
'WATCH MATH_PI * 0.5
'EXEC Slot 1 = 1000 : Slot 2 = 1000
