

' ------------------ Wait pulse transition LOW to HIGH
Wait Slot(1) < 500
Wait Slot(1) > 500	
' ------------------ Set Slot(2) ON or OFF
If Slot(2) < 500
	Slot(2) = 1000
Else
	Slot(2) = 0	
EndIf

'WATCH Slot(1)
'WATCH Slot(2)
'EXEC Slot(1) = 1000 - Slot(1)
