NumMotors   = 3
Slot_M0     = 1
Slot_M1     = 3
Slot_M2     = 5

Xmax =  190
Xmin = -190
Ymax =  -90
Ymin = -280
Zmax =  190
Zmin =  100

Stop											'

Variable Numeric NumMotors
Variable Numeric Slot_M0
Variable Numeric Slot_M1
Variable Numeric Slot_M2

Variable Numeric Xmax
Variable Numeric Xmin
Variable Numeric Ymax
Variable Numeric Ymin
Variable Numeric Zmax
Variable Numeric Zmin

For v1 = 1 To 10
	Beep
Next


'WATCH SequenceCmd
'WATCH Slot_Dispenser
